## Forward Error Correction不能解决burst error

## SpaC / sPM / iPM:

1110000 (原始数据包)

1111000 (Chosen packet)

1110110 (这一步其实是不知道具体错在哪的，因为不知道具体原始数据包)

0001110 (Merged error mask / Ambiguity vectors / Va)

0000000 (Error candidate pattern / error possible candidate / ec)

0000010

0000100

0000110

0001000

0001010

0001100

0001110 Ne / Hamming weight / W(va)=3

Computational overhead / False positives (Hash碰撞) / Hidden errors (10% / 2.2%)

CRC checksum / Frame Check Sequence

## Hidden errors:

1110000

1111100

1110100

0001000